{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["标识","装修","WpsReserved_CellImgList"],"not_rendered":{"images":16},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"标识","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2]]}
["标识工程量清单"]
[]
["序号","项目名称与特征",null,"计量单位","工程量","综合单价","综合合价","备注（参考图片）"]
[]
[1,"封闭门标识\n1000*300（2个）\n500*280（4个）\n封闭门标识\n1.2mm铁板焊接成形表面丝印画面背面结构胶固定",null,"块",6]
[2,"人防工程概况\n700*1200，蓝底\n工程概况\n5mm铝板表面丝印",null,"块",1,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9190977F5A684F3E9E8F6F04EE46EBAB\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9190977F5A684F3E9E8F6F04EE46EBAB\",1)"}]
[3,"人防工程使用须知\n700*1200，蓝底\n使用须知\n5mm铝板表面丝印",null,"块",1,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_01481E8BC7104418858D6CAB21B62D74\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_01481E8BC7104418858D6CAB21B62D74\",1)"}]
[4,"人防工程维护保养须知\n700*1200，蓝底\n维护保养\n5mm铝板表面丝印",null,"块",1,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9052D73FC20041509C75A81BD5D0A3AD\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9052D73FC20041509C75A81BD5D0A3AD\",1)"}]
[5,"人防工程指示牌立杆\n900*300，蓝底\n立杆\n5mm铝板表面丝印",null,"套",1,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_FC35000960BF45D4B37553BB5EB214AF\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_FC35000960BF45D4B37553BB5EB214AF\",1)"}]
[6,"人防工程人员掩蔽区\n300*900，蓝底\n人员掩蔽区\n5mm铝板表面丝印",null,"块",2,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_CFC78374E50D45F8853971AAEE356A10\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_CFC78374E50D45F8853971AAEE356A10\",1)"}]
[7,"人防工程出入口\n1500*500，蓝底\n车道口大牌(1.5米)人防工程出入口\n5mm铝板表面丝印",null,"块",1,null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9E81380AC233448E9EF3BBEEF2657247\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9E81380AC233448E9EF3BBEEF2657247\",1)"}]
[8,"标识牌【楼栋标识】\n2450*300*2500H/2200*300*2500\n（1）用1.2mm不锈钢折弯焊接成形烤漆；侧厚300mm；内置骨架\n（2）墙面膨胀螺丝固定",null,"块",6]
[9,"发货区编号【合同价换算】\n1200*800\n（1）1.2mm不锈钢折弯焊接成型烤漆；厚度20mm\n（2）字体；5mm亚克力白色烤漆",null,"块",17]
[10,"标识牌\n325*400mm\n消防救援窗/玻璃贴",null,"块",41]
[11,"标识牌\n400*280/400*178\n(1)铁板焊接成型；表面丝印画面\n（2）背面粘贴固定\n消防防火标识",null,"块",423]
[12,"楼层牌【合同价换算】\n1.标识材料品种、颜色:楼层牌φ1200*100，不锈钢折弯焊接立体造型，侧厚100mm,表面黑色/白色烤漆\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"块",30]
[13,"电梯编号\n313/232/263*276*5\n1.5mm亚克力立体字表面黑色烤漆\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"块",31]
[14,"无障碍电梯标识\n300*200H\n（1）1.2mm不锈钢折弯焊接成形烤漆；侧厚5mm\n（2)字体用5mm亚克力\n（3）固定至墙面",null,"块",10]
[15,"无障碍厕所标识\n330*500H\n（1）1.2mm不锈钢折弯焊接成形烤漆；侧厚5mm\n（2)字体用5mm亚克力\n（3）固定至墙面",null,"块",1]
[16,"卫生间\n墙挂：200*300\n（1）3mm亚克力烤漆uv画面\n（2）固定墙面\n侧挂：200*300\n（1）中间层1.2mm不锈钢焊接成型；侧厚20mm；侧打葫芦孔\n（2）正背3mm亚克力板UV画面\n（3）侧挂墙面",null,"块",10]
[17,"消防救援窗\n325*400mm\n1.消防救援窗/玻璃贴\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"块",19]
[18,"消防防火标识\n400*280/400*178\n1.铁板焊接成型；表面丝印画面\n2.背面粘贴固定消防防火标识\n3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"块",70]
[19,"安全出口标识\n315*135\n1.6mmPVC泡沫底板\n2.表面夜光丝印\n3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"块",96]

{"sheet":"装修","index":1,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2]]}
["展厅装修工程量清单"]
[]
["序号","项目名称与特征",null,"计量单位","工程量","综合单价","综合合价","备注"]
[]
[1,"玻璃隔断【十楼】\n1.8+可调节百叶+8厚钢化清玻璃\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",185.27]
[2,"取餐口推拉窗【三楼】\n1.深灰色成品铝合金框\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",8.632]
[3,"木隔断【玻璃隔断上假梁】\n1.6+6双层中密度水泥纤维板\n2.15厚阻燃夹板\n3.50*50*4镀锌方管@1000-1200\n4.40*40*4镀锌角钢",null,"m",44.2]
[4,"木窗帘盒\n1.6+6厚硅酸钙板刷白色无机涂料",null,"m",120.14]
[5,"电梯门套\n1.15厚阻燃夹板\n2.1.5厚黑色不锈钢",null,"套",29]
[6,"取餐口台面【三楼】\n1.15厚阻燃夹板\n2.12厚灰色人造石",null,"m",8.9]
[7,"金属踢脚线\n1.基层:单层15mm阻燃夹板\n2.厚度:1.5厚不锈钢\n3.颜色:电镀砂光黑色\n4.规格:立面100mm，展开120mm【反L型】\n5.综合考虑防腐、防白蚁、防虫处理",null,"m",18.92]
[8,"灰色铝板\n1.基层:单层15mm阻燃夹板\n2.面层:2.5厚灰色铝板\n3.30*30*3轻钢龙骨\n4.综合考虑防腐、防白蚁、防虫处理\n5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",63.83]
[9,"铝合金包柱【造型】\n1.基层:40*40*4镀锌方钢龙骨\n2.厚度:2.5厚铝板\n3.综合考虑防腐、防白蚁、防虫处理\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",27.4]
[10,"1.5厚电镀砂光黑色不锈钢墙面\n1.基层:单层15mm阻燃夹板\n2.面层:1.5厚电镀砂光黑色不锈钢\n3.综合考虑防腐、防白蚁、防虫处理\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2"]
[11,"抹灰面油漆（N01)（合同价）\n1.腻子种类、遍数:内墙腻子两遍，封底涂料一道\n2.油漆品种、刷漆遍数:白色内墙A级无机涂料两道\n3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2"]
[12,"环保水性木漆",null,"m2",100.97]
[13,"墙面装饰板（展示区）\n1.单层15mm阻燃夹板\n2.综合考虑防腐、防白蚁、防虫处理\n3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2"]
[14,"墙面装饰板（镂空展示区）\n1.单层15mm阻燃夹板\n2.龙骨：50*80*4mm方管\n3.综合考虑防腐、防白蚁、防虫处理\n4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2"]
[15,"定制实木镂空屏风\n1.定制实木镂空屏风\n2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",17.28]
[16,"亚力克【传递健康 传递真诚】\n1.材质:透明亚克力\n2.厚度:8MM\n3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2"]
[17,"智能化两侧12厘钢化超白玻定制，安装，不锈钢收口加固",null,"m2",8.15]
[18,"不锈钢烤漆字\n1.名称：广交大健康产业园及logo一套2制作方式：定位，热熔胶固定安装",null,"cm",300]
[19,"5厘亚克力字\n用亚克力板雕刻，安装固定",null,"cm",5965]
[20,"天花基础造型\n1.基层:15厚阻燃夹板\n2.面层:6厚耐水纸面石膏板\n3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架，主龙骨中距900-1000，次龙骨中距500或600，横撑龙骨500-600\n4.综合考虑天花侧板及支撑\n5.综合考虑防腐、防白蚁、防虫处理\n6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",192.47]
[21,"吊顶天棚\n1.龙骨材料:暗龙骨吊装，配套五金吊件，如天花内设有喷淋装置须采用60系列国标上人龙骨，荷载龙骨（主龙骨）间距不应大于700mm\n2.面层材料品种、规格:1.0厚600*600不规则冲孔铝板\n3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",21.2]
[22,"吊顶天棚\n1.龙骨材料:暗龙骨吊装，配套五金吊件，如天花内设有喷淋装置须采用60系列国标上人龙骨，荷载龙骨（主龙骨）间距不应大于700mm\n2.面层材料品种、规格:1.4厚50*50白色铝合金方管+1.4厚50*100木纹色铝合金管\n3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作",null,"m2",219.6]

{"sheet":"WpsReserved_CellImgList","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}